Function Codes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S.No | Function Code | Offset Address | Description |
| 1 | 01 | 10000 | Energise (0xFF 00) / Deenergise (0x00 00) the coil (0x00) |
| 2 | 02 | 20000 | Read the status of the coil (0x00) |
|  |  |  |  |